Лабораторная работа 3

1. Создал файл автокад
2. Выбрал в чертежах треугольник
3. Поставил разметки
4. Закрасил треугольник
5. Отзеркалил треугольник
6. Сверил с ТЗ

Лабораторная работа 4

1. Создал файл автокад
2. Выбрал свободное рисование
3. Построил одну четвертую часть и поставил размер
4. Отзеркалил
5. Построил третью часть и проставил размер
6. Отзеркалил
7. Сверил с ТЗ